---------------------------------------

COM Ports:
NI USB-232/1 SN:DBCED5, Communications Port (COM5)
Intel(R) Active Management Technology - SOL (COM3)

---------------------------------------
*IDN?
API Weinschel, 8321, 621, V2.10

>---------------------------------------
SHOW SET

modelno: 8321
serialno: 621
console: 1
serial baudrate: 115200
serial flow: 1
i2c baud: 800
access: 1
serial pmt: 0x0A0D
serial rmt: 0x0A0D
serial mode: 0x00
serial flags: 0x01
can conf: 0x00
usb conf: 0x07
usb protocol: 1
usb pmt: 0x0A0D
usb rmt: 0x0A0D
usb delay: 100
gpib conf: 0x01
gpib addr: 10
gpib pmt: 0x000A
gpib rmt: 0x000A
net conf: 0x03
IP addr: 0.0.0.0
netmask: 255.255.255.0
gateway: 0.0.0.0
addr conf: 0x07 DHCP AutoIP
phy mode: 0x1F
tcp keepalive: 30
tcp server conf: 0x01
tcp port: 10001
tcp timeout: 0
tcp connections: 1
tcp pmt: 0x0A0D
tcp rmt: 0x000D
udp server conf: 0x01
udp port: 20000
udp pmt: 0x0A0D
udp rmt: 0x000D
telnet conf: 0x0F
telnet port: 23
telnet timeout: 300
http conf: 0x01
http port: 80
http timeout: 10
announce conf: 0x03
announce port: 30303

attn type: 16
attn count: 9
attn delay: 0
attn settle: 0

attn defaults: 
ATTN 1 max 
ATTN 2 max 
ATTN 3 max 
ATTN 4 max 
ATTN 5 max 
ATTN 6 max 
ATTN 7 max 
ATTN 8 max 
ATTN 9 max 
ATTN 10 max 
ATTN 11 max 
ATTN 12 max 
ATTN 13 max 
ATTN 14 max 
ATTN 15 max 
ATTN 16 max 

>
---------------------------------------